
=== Titel ===

Appendix (Anhang) zum MC68HC805B6 aus einem alten MC68HC05B6-Manual
eingescannt von Ernst Gucker <gucker@profimail.de>.

=== Hintergrund ===

Beim MC68HC805B6 handelt es sich um einen MC68HC05B6-kompatiblen Mikro-
kontroller, bei dem der ROM-Bereich als EEPROM ausgefuehrt ist. Dieser
Speicherbereich ist also elektronisch beschreib- und loeschbar. Da der
MC68HC805B6 mit Hilfe von FCKWs hergestellt wurde, hat Motorola diesen
Mikrokontroller allerdings bereits Anfang der 90er Jahre aus dem Programm
genommen. Eventuell hat man Glueck und findet noch einige Restposten bei
diversen Anbietern. Informationen zum EEPROM-Kontroller sind kaum noch
erhaeltlich, aus diesem Grund wurden die Seiten eingescannt.

Die einzige heute noch erhaeltliche Alternative zum MC68HC05B6 ist der
MC68HC705B16N. Dieser besitzt statt ROM-Bereich EPROM, das aber meist nicht
loeschbar ist, da nur Sondertypen des 705er ueber das erforderliche Quarz-
glasfenster verfuegen, um das EPROM mittels UV-Licht loeschen zu koennen.
Die Fenstertypen (MC68HC705B16FS) sind aber recht teuer und deren Produktion
wird demnaechst eingestellt. Eine Systementwicklung fuer 68HC05B6 kann dann
nur noch mittels Emulator oder Simulator durchgefuehrt werden.

=== Errata ===

Laut 805b6, "The MC68HC805B6 Development Tool" von Didier Juges (Download-
adresse siehe unten), enthaelt das Serial Bootstrap Schematic Diagram einige
Fehler.

=== Links zum MC68HC805B6 ===

http://e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/EB166.pdf
  (System Design Considerations: Converting from the
   MC68HC805B6 to the MC68HC705B16 Microcontroller)

http://custom.lab.unb.br/pub/os/embedded/motorola/
  b6_boot.arc (serial boot prog for mc68hc805b6)
  805b6.zip (program 68HC805B6 on PC)


Weitere Informationen koennen evt. per Google gefunden werden.


Diese Datei wurde von Dietmar Harlos (http://ccintern.dharlos.de) erstellt.
